Zał. nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podwozie
podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018
podwozie dwuosiowe w systemie 4 x 2
dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 ton
maksymalny rozstaw osi 3900 mm
silnik o mocy min 250 KM
fabryczna przystawka odbioru mocy PTO do napędu urządzenia hakowego
skrzynia biegów manualna
hydrauliczny system wspomagania kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
blokada mechanizmu różnicowego
koła w rozmiarze min 295/80 r/22,5 oraz koło zapasowe, opony wzmocnione przystosowane do poruszania się w trudnych warunkach
minimalny prześwit pierwszej osi 350 mm
zawieszenie przednie - resory piórowe, minimalne obciążenie 7500 kg
zawieszenie tylne - resory piórowe, minimalne obciążenie 11500 kg
długość całkowita pojazdu po zabudowie nie więcej niż 6700 mm
płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe
mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
błotniki z chlapaczami
system ABS, ASR, ESP lub równoważne
podgrzewany osuszacz powietrza
zbiornik paliwa min. 210 l
podgrzewany filtr paliwa
hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
przyłącze hamulcowe 2-przewodowe na końcu ramy
akustyczny sygnał cofania
kabina 2 osobowa
fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
tylna szyba w kabinie pozwalająca na obserwacje pracy urządzenia hakowego
klimatyzacja automatyczna fabryczna
zasysanie powietrza z góry z tyłu kabiny
2 reflektory robocze na przedniej atrapie kabiny
2 reflektory robocze na dachu kabiny
belka świetlna na kabinie z napisem PGKIM INOWROCŁAW SP. Z O.O.
dywaniki gumowe
kolor biały

System hakowy
urządzenie nowe, rok produkcji 2018
udźwig nominalny urządzenia minimum 12000 kg
wysokość haka 1200 mm
urządzenie do obsługi kontenerów o długości od 3500 mm do 4550 mm
urządzenie hakowe teleskopowane
masa urządzenia hakowego maksymalnie 1500 kg
ciśnienie instalacji hydraulicznej minimum 25 Mpa
pompa hydrauliczna renomowanego producenta
rozdzielacz hydrauliczny renomowanego producenta
sterowanie urządzeniem hakowym pneumatycznie z kabiny kierowcy awaryjnie przy rozdzielaczu hydraulicznym
urządzenie hakowe przystosowane do montażu modułowego (przykręcane), wszystkie elementy mocujące urządzenia hakowego ocynkowane
hydrauliczna blokada kontenera z czujnikiem położenia i świetlnym wskazaniem pozycji na panelu sterowniczym.
urządzenie z tylko jedną parą rolek prowadzących na końcu urządzenia
automatyczne centralne smarowanie urządzenia
skrzynka narzędziowa, kosz na siatkę, podesty po obu stronach urządzenia
tylna belka najazdowa
kamera cofania i halogen oświetlający pracę zamontowane na końcu urządzenia hakowego

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

gwarancja na oferowany pojazd – podwozie 24 miesiące bez limitu kilometrów,

gwarancja na oferowane urządzenie hakowe minimum 24 miesiące

świadectwo homologacji lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

karta pojazdu,

świadectwo spełniania normy emisji spalin,

książka gwarancyjna podwozia,

księga rewizyjna urządzenia hakowego UDT wraz z decyzja zezwalającą na eksploatację,

książka gwarancyjna urządzenia hakowego,

instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

zapewniony czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

oferowany pojazd oraz urządzenie hakowe musi być wyposażone w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, klucza do kół;

dostawca przeszkoli w cenie dostawy czterech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu z urządzeniem hakowym.