Załącznik nr 5 do siwz

1. Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej:

silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o maksymalnej pojemności 4,4 l z turbodoładowaniem o mocy minimum 105 KM, moment obrotowy min 515 Nm, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IV, bez filtra cząstek stałych z uwagi na pracę w środowisku łatwopalnym;

skrzynia biegów typu Powershift, 4 biegi do tyłu i do przodu, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, wybór kierunku jazdy – dźwignia w kolumnie kierowniczej oraz w joysticku;

układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów) wyprodukowane przez jednego producenta;

sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu;

napęd na obie osie 4x4 z możliwością odłączenia napędu tylnej osi, obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”, przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny;

cztery koła równe z ogumieniem pełnym z otworami;

układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący;

układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia
i opuszczania ramienia;

odwrócenie obrotów wentylatora chłodnicy;

układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;

układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140 l/min i ciśnieniu roboczym min. 240 bar, umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach;

zbiornik paliwa o pojemności min 145 l, zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min 110 l;

sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania;

kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, fotel na zawieszeniu pneumatycznym, wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej, tylnej i dachowej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne, światła robocze;

wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, alarm stabilności wzdłużnej.

Parametry techniczne ładowarki teleskopowej:

udźwig maksymalny min. 3100 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2300 kg;

maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 7 m;

maksymalny zasięg do przodu min. 3,6 m;

udźwig na maksymalnym zasięgu min 1200 kg;

wysokość ładowarki teleskopowej max 2,5m;

szerokość ładowarki teleskopowej max 2,4m;

długość ładowarki teleskopowej max 5m;

prześwit ładowarki teleskopowej min 0,4m;

rozstaw osi ładowarki teleskopowej min 2,8m;

masa robocza maszyny min 6800 kg.

Osprzęt i wyposażenie ładowarki teleskopowej:

szybkozłącze ładowarkowe z hydraulicznym odpinaniem i zapinaniem osprzętów umożliwiające uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzęt;

łyżka ładowarkowa o pojemności 2,0m3 z wymiennym lemieszem;

chwytak hydrauliczny do sprasowanych kostek materiału, minimalny rozstaw min 450 mm, maksymalny rozstaw min 1550 mm;

zamiatarka ze spryskiwaczem i szczotką boczną;

instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny;

osłona przedniej szyby;

osłony podwozia i wałów napędowych – zabudowa stalowa.

1.3. Pozostałe wymagania zamawiającego:

gwarancja na oferowaną ładowarkę teleskopową musi wynosić, co najmniej 24 miesiące bez limitu motogodzin;

ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS;

termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze ładowarki teleskopowej na podstawie umowy leasingowej. Faktura będzie wystawiona na leasingodawcę – w tym zakresie zamawiający przeprowadzi procedurę przetargową;

dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową;

zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej;

odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego;

zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, smarownicy, tuba smaru, klucza do kół;

dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki teleskopowej.