Zał. nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podwozie
podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018
podwozie dwuosiowe w systemie 4 x 2
dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 ton
maksymalny rozstaw osi 3600 mm
silnik o mocy min 280 KM spełniający normę emisji spalin euro 6
podwozie fabrycznie wyposażone w odsilnikową przystawkę odbioru mocy - sparametryzowaną do zabudowy
skrzynia biegów manualna
hydrauliczny system wspomagania kierownicy
blokada mechanizmu różnicowego
koła w rozmiarze min 315/80 r/22,5 oraz koło zapasowe, opony wzmocnione przystosowane do poruszania się w trudnych warunkach
minimalny prześwit pierwszej osi 350 mm
zawieszenie przednie - resory piórowe, minimalne obciążenie 8500 kg
zawieszenie tylne - resory piórowe, minimalne obciążenie 13000 kg
błotniki z chlapaczami
system ABS
boczne belki antypodjazdowe
akustyczny sygnał cofania
ręczny wyłącznik główny
kabina 2 osobowa
fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
regulowana kolumna kierownicy
tylna szyba w kabinie pozwalająca na obserwacje pracy urządzenia hakowego
składane lusterko przednie
tachograf cyfrowy
klimatyzacja fabryczna
przedni zderzak metalowy
przedni hak holowniczy
światła pozycyjne, dzienne, oświetlenie stopni kabiny, reflektor roboczy oświetlający urządzenie hakowe, dwie lampy halogenowe dalekosiężne mocowane na kabinie dla oświetlenia z przodu drogi oraz jedna z tyłu pojazdu umożliwiające lepszą widoczność w nocy w obrębie pojazdu
belka świetlna na kabinie z napisem PGKIM INOWROCŁAW SP. Z O.O.
dywaniki gumowe
kolor biały

System hakowy
urządzenie nowe, rok produkcji 2018
udźwig nominalny urządzenia minimum 10000 kg
wysokość haka 1200 mm
urządzenie do obsługi kontenerów o długości od 3050 mm do 4550 mm
skok haka minimum 600 mm
masa urządzenia hakowego maksymalnie 1100 kg
ciśnienie instalacji hydraulicznej minimum 25 Mpa
pompa hydrauliczna i urządzenie hakowe jednego producenta
sterowanie hakowcem elektryczne z kabiny kierowcy za pomocą panelu sterowniczego zamontowanego trwale w kabinie przy fotelu kierowcy lub koło kierownicy
system czujników zabezpieczający przed wykonaniem nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego
hydrauliczna blokada kontenera z czujnikiem położenia i świetlnym wskazaniem pozycji na panelu sterowniczym.
urządzenie z tylko jedną parą rolek prowadzących na końcu urządzenia
automatyczne centralne smarowanie urządzenia

Pozostałe wymagania zamawiającego:

a) gwarancja na oferowany pojazd – 24 miesiące bez limitu kilometrów wraz z urządzeniem hakowym. 24 miesięczna gwarancja musi uwzględniając przeglądy techniczne,

b) świadectwo homologacji lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) karta pojazdu,

d) świadectwo spełniania normy emisji spalin,

e) książka gwarancyjna podwozia,

f) księga rewizyjna urządzenia hakowego UDT wraz z decyzja zezwalającą na eksploatację,

g) książka gwarancyjna urządzenia hakowego,

h) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

i) zapewniony czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,

j) oferowany pojazd oraz urządzenie hakowe musi być wyposażone w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, klucza do kół,

k) dostawca przeszkoli w cenie dostawy czterech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu z urządzeniem hakowym.